DALLMER CeraLine F Duschrinne

Dallmer

Eigenschaften



Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte für wählbare Oberfläche, Abdeckplatte mit Einlaufschlitzen

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Edelstahl, Kunststoff

Länge (mm)

500,00 - 1.200,00

Ablaufrichtung

horizontal

Belastungsklasse

K 3

Werkstoff Abdeckung

Edelstahl

Nennweite DN

50,00