DALLMER Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt, DN 90

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636621023

HAN:

621023

Beheizbarkeit Ablauf

Aufsatzring/Heizmanschette

Produkt

Ablauf mit Laub-/Kiesfang

Werkstoff

Kunststoff

Stutzen-Ausführung

senkrecht

Nennweite DN

90,00