DALLMER Dachablauf 64 FPO-PP, DN 70

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636641007

HAN:

641007

Beheizbarkeit Ablauf

ohne Begleitheizung

Produkt

Ablauf mit Laub-/Kiesfang

Werkstoff

Kunststoff

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Nennweite DN

70,00