DALLMER Dachablauf 64 H PVC, beheizt, DN 70

Dallmer

Eigenschaften

GTIN:

4001636643179

HAN:

643179

Beheizbarkeit Ablauf

Aufsatzring/Heizmanschette

Produkt

Ablauf mit Laub-/Kiesfang

Werkstoff

Kunststoff

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Nennweite DN

70,00