Danfoss Strangregulier- und Messventil

DanfossClimate Solutions

Eigenschaften

Art der Armatur

Absperr-u.Entleerventil, Durchgang

Werkstoff

Messing

Anschluss

Außengewinde, Flansch, Innengewinde

kvs-Wert (m³/h)

1,60 - 10,00

Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck) (bar)

16,00

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

120,00

Nennweite DN

15,00 - 400,00