Bekleidung von Stahlträgern (Am/V ≤ 300 m-1), 2 x 12.5 mm DANO® Feuer DF/GKF

Danogips

Eigenschaften

Bekleidung

Trägerbekleidung

Feuerbeständigkeit

60 min.

Feuerwiderstandsklasse

F 60 - A

Anzahl Beplankungslagen

2-lagig

Dicke Beplankung (mm)

12,50

Plattentyp Beplankung

DANO® Feuer DF/GKF