ProRox MA520ALU 50/5000/500 Steinwolle-Matte mit gitternetzverstärkter Alufolie

DEUTSCHE ROCKWOOL

Eigenschaften

GTIN:

4003446764471

HAN:

57260

Ausführung

Rolle

Oberfläche

kaschiert

Werkstoff

Steinwolle

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

5.000,00

Stärke (mm)

50,00

Brandverhalten

A1

Feuchteverhalten Dämmstoff

WS - kurzzeitige Wasseraufnahme

Kaschierung

einseitig

Wasserbeständigkeit

wasserabweisend

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Aluminiumfolie mit Gitternetzverstärkung

sd-Wert (m)

200,00