LUCITE® 806 Roofcoat 3990 1x5,0

Dörken

Eigenschaften

GTIN:

4002536064163

HAN:

07710465

Anwendung

außen

Eigenschaften

alkaliresistent, schmutzabweisend, UV-beständig, wetterbeständig

Oberfläche

seidenmatt

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

wasserverdünnbar

Verarbeitbarkeit

rollbar, spritzbar, streichbar

Dichte (kg/m³)

1.260,00 - 1.390,00