LUCITE® 806 Roofcoat 7991 1 x 5,0

Dörken

Eigenschaften

GTIN:

4002536123808

HAN:

07335543

Anwendung

außen

Eigenschaften

alkaliresistent, schmutzabweisend, UV-beständig, wetterbeständig

Farbton

grau

Oberfläche

seidenmatt

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

wasserverdünnbar

Verarbeitbarkeit

rollbar, spritzbar, streichbar

Dichte (kg/m³)

1.260,00 - 1.390,00