DuoTherm Raffstore Kastensystem Thermo NB 4.0

DuoTherm Rolladen

Eigenschaften

Antriebsart

elektrisch

Einbauort Bauteil, Rollladen, Sonnenschutz, Tore

an Fassade, Fenster

Farbton

nach RAL-Farbkarte

Produkt

Raffstoren

Werkstoff

Aluminium, Expandiertes Polystyrol (EPS), Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff Kasten/Gehäuse

Aluminium, Kunststoff

Höhe (mm)

0,00 - 3.000,00

Anordnung Lamelle

waagerecht

Anwendungsart

Neubau

Bedienung

Funk-Fernbedienung, Taster

Bewegungsrichtung

nach oben, vertikal

Einbausituation

aufgesetzt, eingeputzt

Einsatzzweck

Abdunkeln, Blendschutz, Schallschutz, Sichtschutz, Sonnenschutz, Wärmeschutz

Führung

Schiene

Kastenform

eckig

Lamellenform

flach, gebördelt, S-förmig, Z-förmig

Mauerstärken

Putzvariante: 24 cm, 26 cm, 28 cm, 30 cm und 36 cm; Klinkervariante: 24 cm, 26 cm, 28 cm und 34 cm