emco Eingangsmatte DIPLOMAT Original TLS

emco Bautechnik

Eigenschaften

Barrierefreiheit

barrierefrei, blindengerecht

Beanspruchung

erhöhter Schmutzanfall, normale Beanspruchung, starke Frequentierung

Belastbarkeit

begehbar

Einsatzort

außen, außen überdacht, innen

Werkstoff

Aluminium, Gummi, Polypropylen (PP)

Höhe (mm)

22,00

Aufbau

Gummi mit Kassettenbürste, ohne Zusatzprofil, Rauhaarrips, Vollgummi

Profilabstand (mm)

3,00

Beroll- und Befahrbeitkeit

Einkaufswagen, Kinderwagen, Rollstühle, Sackkarre, Transportkarren

Einsatzbereiche

Alters- und Pflegeheim, Arztpraxis, Büro- und Verwaltungsgebäude, Einfamilienhaus, Einzelhandel, Hotel, Kindergarten/Kita, Mehrfamilienhaus, Schule, Sporthalle