emco Eingangsmatte DIPLOMAT Premium TLS

emco Bautechnik

Eigenschaften

Barrierefreiheit

barrierefrei, blindengerecht

Beanspruchung

erhöhter Schmutzanfall, normale Beanspruchung, starke Frequentierung

Belastbarkeit

begehbar

Einsatzort

außen überdacht, innen

Werkstoff

Aluminium, Polyamid (PA)

Höhe (mm)

22,00

Aufbau

ohne Zusatzprofil

Profilabstand (mm)

3,00

Beroll- und Befahrbeitkeit

Einkaufswagen, Kinderwagen, Rollstühle, Sackkarre, Transportkarren

Einsatzbereiche

Alters- und Pflegeheim, Arztpraxis, Büro- und Verwaltungsgebäude, Einfamilienhaus, Einzelhandel, Hotel, Kindergarten/Kita, Mehrfamilienhaus, Schule, Sporthalle