emco Eingangsmatte MARSCHALL Original TLS

emco Bautechnik

Eigenschaften

Barrierefreiheit

barrierefrei, blindengerecht

Beanspruchung

erhöhter Schmutzanfall, starke Frequentierung

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Einsatzort

außen, außen überdacht, innen

Werkstoff

Aluminium, Gummi, Polypropylen (PP)

Höhe (mm)

22,00

Aufbau

Gummi mit Kassettenbürste, ohne Zusatzprofil, Rauhaarrips, Vollgummi

Profilabstand (mm)

3,00

Beroll- und Befahrbeitkeit

Einkaufswagen, Elektro-Hubwagen, Hubarbeitsbühne, Hubwagen, Kinderwagen, PKW, Rollstühle, Sackkarre, Transportkarren

Einsatzbereiche

Alters- und Pflegeheim, Arena, Arztpraxis, Bahnhof, Baumarkt, Büro- und Verwaltungsgebäude, Einfamilienhaus, Einkaufscenter, Fachhochschule/Universität, Flughafen, Hotel, Industrie, Kindergarten/Kita, Klinik/Krankenhaus, Lager, Mehrfamilienhaus, Messe, Schule, Sporthalle, Supermarkt