ERFURT-Vliesfaser 735 PRO

Erfurt & Sohn

Eigenschaften

GTIN:

4000599461622

HAN:

1000541

Farbton

weiß

Oberfläche

strukturiert

Werkstoff

Holzfaser, Stoff, Vlies

Anzahl Oberflächenaufträge

ein- bis zweimal

Ausführung Grundbeschichtungsstoff

farblos, pigmentiert

Beschichtungsstoff Grundbeschichtung

Beschichtungsstoff Grundbeschichtung, Grundbeschichtungsstoff wasserbasiert, Haftbrücke, verdünnter Kleister

Brandverhalten

B-s1, d0

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Putz

Gipsputz P IV, Kalkputz P I, Kalkzementputz P II, Lehmputz, Zementputz P III

Verarbeitungstechnologie Beschichtung/Bekleidung

rollen, spritzen, streichen

Gewicht (kg)

3,00

Rollenbreite (m)

0,75

Rollenlänge (m)

25,00

Anmerkung Putz

AT und AU hängen voneinander ab, je nach Untergrund werden unterschiedliche Vorbehandlungen und Kleister verwendet

Brandverhalten mit Gipskartonuntergrund

B (schwerentflammbar) DIN EN 13501-1

Dimensionsstabil

Ja

Frei von

Glasfasern | Schwermetallverbindungen

Leicht entfernbar

Ja

Oberfläche Putz

geglättet

Sonstige Eigenschaften

In Wandklebetechnik verarbeitbar, Wohngesund und frei von PVC und Weichmachern, Extrem strapazierfähig, rissüberbrückend sowie reiß- und abriebfest, feuchtigkeitsregulierend, leicht entfernbar