ERFURT-Vliesfaser 738 PRO

Erfurt & Sohn

Eigenschaften

GTIN:

4000599209323

HAN:

1000543

Farbton

weiß

Oberfläche

strukturiert

Werkstoff

Holzfaser, Stoff, Vlies

Anzahl Oberflächenaufträge

2-mal, einmal

Ausführung Grundbeschichtungsstoff

farblos, pigmentiert

Beschichtungsstoff Grundbeschichtung

Beschichtungsstoff Grundbeschichtung, Grundbeschichtungsstoff wasserbasiert, Haftbrücke, verdünnter Kleister

Brandverhalten

B-s1, d0

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Putz

Gipsputz P IV, Kalkputz P I, Kalkzementputz P II, Lehmputz, Zementputz P III

Verarbeitungstechnologie Beschichtung/Bekleidung

rollen, spritzen, streichen

Gewicht (kg)

3,00

Rollenbreite (m)

0,53 - 0,75

Rollenlänge (m)

10,05 - 25,00

Anmerkung Putz

AT und AU hängen voneinander ab, je nach Untergrund werden unterschiedliche Vorbehandlungen und Kleister verwendet

Brandverhalten mit Gipskartonuntergrund

B (schwerentflammbar) DIN EN 13501-1

Dimensionsstabil

Ja

Frei von

Glasfasern | Schwermetallverbindungen

Leicht entfernbar

Ja

Oberfläche Putz

geglättet

Rollenformate

10.53 x 0.53 m | 25 x 0.75 m

Sonstige Eigenschaften

In Wandklebetechnik verarbeitbar, Wohngesund und frei von PVC und Weichmachern, Extrem strapazierfähig, rissüberbrückend sowie reiß- und abriebfest, feuchtigkeitsregulierend und leicht entfernbar