DXZ-B P2

FAKRO Dachfenster

Eigenschaften

Einbauteil, Dach

Dachfenster

Farbton

schwarz

Lichtdurchlässigkeit Verglasung

transparent / klar

Öffnungsart

Festverglasung

Verglasung

Doppelverglasung, Isolierverglasung

Werkstoff

Aluminium, Glas

Klasse Luftdurchlässigkeit

4 (größer 600 Pa)

Dachneigung (Grad)

0,00 - 15,00

Gesamtenergiedurchlass (%)

0,51

Ug-Wert (W/(m²K))

1,10

Uw-Wert (W/(m²K))

0,95

Scheibenaufbau

4H – 14 - 33.2T + 4H; 4H – 14 – 33.2T + 6H