FAKRO Flachdach-Ausstiegsfenster DRC, DRF

FAKRO Dachfenster

Eigenschaften



Einbauteil, Dach

Dachausstieg, Dachfenster

Farbton

weiß

Lichtdurchlässigkeit Verglasung

transparent / klar

Öffnungsart

Klappflügel

Verglasung

Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Isolierverglasung

Werkstoff

Aluminium, Glas, Kunststoff

Bedienung

manuell

Schallschutzklasse

3 - 35 bis 39 dB

Breite Gesamtblendrahmen außen (m)

0,90 - 1,20

Dachneigung (Grad)

0,00 - 15,00

Gesamtenergiedurchlass (%)

0,44 - 0,51

Höhe Gesamtblendrahmen außen (m)

0,90 - 1,20

Öffnungswinkel (Grad)

0,00 - 80,00

Schalldämmmaß (dB)

35,00 - 38,00

Ug-Wert (W/(m²K))

0,50 - 1,10

Uw-Wert (W/(m²K))

0,74 - 0,88

Scheibenaufbau

4 H -14 -33. 2T, 6H -18 - 4 H T-18 - 4 4. 2T, 6H-16-4HT-18-55.2T