FAKRO Flachdach-Fenster D\_C Secure

FAKRO Dachfenster

Eigenschaften

Einbauteil, Dach

Lichtkuppel

Farbton

grau

Lichtdurchlässigkeit Verglasung

matt, transparent / klar

Öffnungsart

Festverglasung, Klappflügel

Verglasung

Isolierverglasung

Werkstoff

Kunststoff

Bedienung

manuell

Schallschutzklasse

3

Breite Gesamtblendrahmen außen (m)

0,60 - 1,40

Dachneigung (Grad)

0,00 - 15,00

Höhe Gesamtblendrahmen außen (m)

0,60 - 2,20

Schalldämmmaß (dB)

35,00

Ug-Wert (W/(m²K))

1,10

Uw-Wert (W/(m²K))

1,20

Scheibenaufbau

4H - 14 - 33.4T