FTU/D P2

FAKRO Dachfenster

Eigenschaften

Einbauteil, Dach

Dachfenster

Farbton

Holzart/Holzdekor

Lichtdurchlässigkeit Verglasung

transparent / klar

Verglasung

Doppelverglasung, Isolierverglasung

Werkstoff

Holz

Werkstoff Eindeckrahmen

Aluminium

Holzart

Kiefer

Schallschutzklasse

3 - 35 bis 39 dB

Dachneigung (Grad)

15,00 - 90,00

Gesamtenergiedurchlass (%)

0,51

Schalldämmmaß (dB)

36,00

Ug-Wert (W/(m²K))

1,00

Uw-Wert (W/(m²K))

1,30

Scheibenaufbau

4H-Tg15Ar-33.2T