fuma Aluprofilmatte Top Clean CLASSIC PULSE

fuma

Eigenschaften

Barrierefreiheit

barrierefrei

Beanspruchung

besondere Schalldämmanforderungen, erhöhter Nässe-/Schneeanfall, erhöhter Schmutzanfall, normale Beanspruchung

Belastbarkeit

befahrbar, begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 11

Einsatzort

innen

Farbton

anthrazit

Werkstoff

Aluminium, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP)

Höhe (mm)

10,00 - 27,00

Aufbau

Feinrips

Befestigung

aufliegend, Rahmeneinbau

Brandverhalten

Cfl-s1

Gewicht (kg/m²)

8,30 - 12,30

max. Belastbarkeit (kg)

5.000,00 - 6.000,00

Profilabstand (mm)

5,00

Profilbreite (mm)

27,00

Befahrbar mit

Rollstuhl, Gepäck-Trolley, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen, Rollstuhl, Gepäck-Trolley, Einkaufswagen, Transportwagen, Rollstuhl, Gepäck-Trolley, Rollstuhl, Gepäck-Trolley, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen, Pkw

Einsatzbereiche

Objektbereiche, öffentliche Bereiche, private Bereiche