Top Clean CLASSIC 10 mit Gummiprofil und Bürstenprofil

fuma

Eigenschaften

Barrierefreiheit

barrierefrei

Beanspruchung

besondere Schalldämmanforderungen, erhöhter Schmutzanfall, normale Beanspruchung

Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13, R 9

Einsatzort

außen

Farbton

grau, schwarz

Werkstoff

Aluminium, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Polyamid (PA), Polyethylen (PE)

Höhe (mm)

13,00

Aufbau

Gummi mit Bürstenprofil

Befestigung

aufliegend, Rahmeneinbau

Brandverhalten

Bfl-s1

Gewicht (kg/m²)

12,40

max. Belastbarkeit (kg)

6.000,00

Profilabstand (mm)

5,00

Profilbreite (mm)

27,00

Befahrbar mit

Rollstuhl, Gepäck-Trolley

Einsatzbereiche

Objektbereiche, öffentliche Bereiche, private Bereiche