Top Clean CLASSIC 22 mit Rips

fuma

Eigenschaften

Barrierefreiheit

barrierefrei

Beanspruchung

besondere Schalldämmanforderungen, normale Beanspruchung

Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 11

Einsatzort

innen

Farbton

anthrazit, beige, blau, braun, dunkelgrau, grün, hellgrau, rot

Werkstoff

Aluminium, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP)

Höhe (mm)

22,00

Aufbau

Feinrips

Befestigung

aufliegend, Rahmeneinbau

Brandverhalten

Cfl-s1

Gewicht (kg/m²)

12,20

max. Belastbarkeit (kg)

5.000,00

Profilabstand (mm)

5,00

Profilbreite (mm)

27,00

Befahrbar mit

Rollstuhl, Gepäck-Trolley, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen

Einsatzbereiche

Objektbereiche, öffentliche Bereiche, private Bereiche