Top Clean CLASSIC XL 22 mit Gummiprofil und Kratzleiste

fuma

Eigenschaften



Barrierefreiheit

barrierefrei

Beanspruchung

besondere Schalldämmanforderungen, normale Beanspruchung

Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 9

Einsatzort

außen

Farbton

schwarz, silber

Werkstoff

Aluminium, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Polyethylen (PE)

Höhe (mm)

22,00

Aufbau

Gummi mit Kratzleiste

Befestigung

aufliegend, Rahmeneinbau

Brandverhalten

Cfl-s1

Gewicht (kg/m²)

14,20

max. Belastbarkeit (kg)

5.000,00

Profilabstand (mm)

5,00

Profilbreite (mm)

37,00

Befahrbar mit

Rollstuhl, Gepäck-Trolley, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen

Einsatzbereiche

Objektbereiche, öffentliche Bereiche, private Bereiche