Top Clean STABIL 12 mit Gummiprofil und Bürstenprofil

fuma

Eigenschaften

Beanspruchung

besondere Schalldämmanforderungen, erhöhter Schmutzanfall, normale Beanspruchung, starke Frequentierung

Belastbarkeit

begehbar

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 13, R 9

Einsatzort

außen

Farbton

grau, schwarz

Werkstoff

Aluminium, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Polyamid (PA)

Höhe (mm)

12,00

Aufbau

Gummi mit Bürstenprofil

Befestigung

aufliegend, Rahmeneinbau

Brandverhalten

Bfl-s1

Gewicht (kg/m²)

14,00

max. Belastbarkeit (kg)

8.000,00

Profilabstand (mm)

5,00

Profilbreite (mm)

29,00

Befahrbar mit

Gepäck-Trolley, Einkaufswagen, Transportwagen

Einsatzbereiche

Objektbereiche, öffentliche Bereiche, private Bereiche