GE Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC

Geberit

Eigenschaften

Farbton

grau, weiß

Produkt

Sanitärmodul

Breite (mm)

480,00 - 505,00

Höhe (mm)

1.010,00 - 1.140,00

Tiefe (mm)

106,00

Abmessungen Gewindeanschluss Leitungswasser (Inch)

1/2 Zoll

Anschluss

Außengewinde

Material des Spülkastens

Kunststoff

Spülung

Zwei Mengen

Äußerer Rohrdurchmesser Spülbogen Zulauf (mm)

55,00

Spülvolumen (l)

3,00

Schallschutzklasse EN ISO 3822

Gruppe I,<= 20 dB(A)