GE Renova Plan Wand-WC Tiefspüler

Geberit

Eigenschaften

Ausführung Klosettbecken

Tiefspülklosett

Farbton

weiß

Montageart

Wand

Oberfläche

glänzend, Schmutz abweisend, Standard

Produkt

Einzelklosettbecken

Werkstoff

Keramik

Breite (mm)

350,00 - 360,00

Höhe (mm)

335,00 - 385,00

Tiefe (mm)

540,00

Einbau/Montage/Aufstellung

Wandmontage

Spülform

Tiefspülklosett

Lochabstand Befestigung Wand-WC (mm)

180,00

Spülvolumen (l)

4,00 - 5,00

Sitzhöhe

410 mm