GE Renova S Urinal, Zulauf von hinten Abgang hinten od. unten, weiß, KeraTect

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4064746027291

HAN:

503100008

Farbton

weiß

Montageart

Wand

Werkstoff

Keramik

Breite (mm)

330,00

Höhe (mm)

550,00

Tiefe (mm)

300,00

Spülwasseranschluss

Hinten

Durchmesser des Abflusses (mm)

50,00

Mit Befestigungsmaterial

ja