GE Rohrbogengeruchsverschluss für Becken D50/56 Einlauf verti. und Abgang horiz.

Geberit

Eigenschaften

GTIN:

4025416016779

HAN:

152043161

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Kunststoff

Nennweite DN

40,00 - 50,00

Abgang

horizontal

Sperrwasserhöhe

50 mm