MURAL REVELA 120X260 - Paneele XXL

Gerflor

Eigenschaften

Dekor

Beton, Stein

Farbton

blau, dunkelgrau, grau, grün

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum, geeignet für Nassraum

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

1.200,00

Länge (mm)

2.600,00

Befestigung

kleben, Nut und Feder

Brandverhalten

D-s3, d0

Farbechtheit

lichtecht

Lieferform

Paneele

Anteil Recyclingmaterial (%)

30,00

Dicke Nutzschicht (mm)

5,00

Gesamtdicke Belag (mm)

5,00

Gewicht (kg/m²)

6,75 - 7,50

Reflexionsgrad (%)

11,00 - 63,20

Frei von Schwermetallen

ja

Gerflor\_Farbcode

7029, 7032, 7091, 7868

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

NCS Farbton

3000-N, 6502-R, 1502-G50Y, 0804-R70B

Oberflächenvergütung

Polyurethan-Oberflächenschutz

REACH-konform

zu 100 %

TVOC (28 Tage)

< 100 µg/m3

Wandbelag heterogen/homogen

heterogen