TARAFLEX TABLE TENNIS - Bahnen

Gerflor

Eigenschaften



Farbton

rot

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

1.500,00

Länge (mm)

16.000,00 - 20.500,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

Bfl-s1, Cfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Gesamtdicke Belag (mm)

3,70 - 6,20

Gewicht (kg/m²)

1,90 - 4,20

Reflexionsgrad (%)

9,70

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

17,00 - 18,00

Gerflor\_Farbcode

6109

Desinfektionsmittelbeständig

Ja

Oberflächenvergütung

Protecsol® mit Dreifachwirkung, PUR Protect, PUR Protect

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Druckfestigkeit (mm)

≤ 0.25, ≤ 0.5

Reibungsfestigkeit (mg)

≤ 350

Schaumträger

CXP™HD, CXP™

SA - Shock Absorption (Kraftabbau) EN 14904

Kategorie P1: 25 % Kraftabbau

Schlag-und Stoβfestigkeit (N/m)

≥ 8

Energie-Rückgabe m/s

≥ 0.31

IPI - Impact Protection Index (Aufprallschutz-Index)

IPI = 52%