Notstromsteuerzentrale MBZ 300

GEZE

Eigenschaften

Farbton

grau

Werkstoff

Blech

Breite (mm)

300,00 - 600,00

Höhe (mm)

400,00 - 800,00

Tiefe (mm)

200,00 - 250,00

RAL-Nummer

7035

Schutzart (IP)

IP30

Akkukapazität (Ah)

7,00 - 38,00

Anzahl der leeren Modulplätze

1,00 - 18,00

Ausgangsspannung bei DC (V)

24,00

Betriebsspannung bei AC 50 Hz (V)

230,00

Betriebstemperatur (°C)

-5,00 - 40,00

Frequenz der Versorgungsspannung (Hz)

50,00

max. Ausgangsstrom (A)

8,00 - 72,00

max. Leistungsaufnahme (W)

240,00 - 1.440,00

Anschlussquerschnitt / Netz (mm²)

2,5

Anzahl der Alarmgruppen

1

Restwelligkeit

0,02

Anzahl der Lüftungsgruppen

1, 3, 6, 9