Schließkörper TS 4000 EN 1-6 schwarz RAL 9005

GEZE

Eigenschaften

GTIN:

4042938095426

HAN:

109542

Art Türschließer

Gestängetürschließer, Obentürschließer

Aufbau Türschließer

mit Endanschlag und Öffnungsdämpfung

Farbton

schwarz

Montageart

Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandseitig

Breite (mm)

46,00

Höhe (mm)

60,00

Länge (mm)

287,00

Ausführung Tür

Einflügelige Drehflügeltüren

Drehpunkt

links, rechts

Feuerwiderstandsfähigkeit nach EN 1634-1

1 geeignet für Brandschutztüren

RAL-Nummer

9005

Max. Breite des Tür-/Torflügels (m)

1,40

Öffnungswinkel (Grad)

0,00 - 180,00

Schließkraft nach EN

1,00 - 6,00

Farbe (Herstellerbezeichnung)

schwarz (RAL 9005)

Optische Schließkraftanzeige

ja

Position Schließkraftverstellung

vorn

Schließkraft einstellbar

ja, stufenlos

Thermostabilisierte Ventile

ja