Schließkörper TS 5000 SoftClose, weiß RAL 9016

GEZE

Eigenschaften



GTIN:

4042938834308

HAN:

183430

Art Türschließer

Gleitschienentürschließer, Obentürschließer

Aufbau Türschließer

mit Endanschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung

Farbton

weiß

Montageart

Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandseitig

Breite (mm)

47,00

Höhe (mm)

60,00

Länge (mm)

287,00

Ausführung Tür

Einflügelige Drehflügeltüren

Drehpunkt

links, rechts

Feuerwiderstandsfähigkeit nach EN 1634-1

1 geeignet für Brandschutztüren

RAL-Nummer

9016

Max. Breite des Tür-/Torflügels (m)

1,40

Öffnungswinkel (Grad)

0,00 - 180,00

Schließkraft nach EN

2,00 - 6,00

Einstellbare Endschließgeschwindigkeit

ja

Farbe (Herstellerbezeichnung)

weiß (RAL 9016)

Optische Schließkraftanzeige

ja

Position Schließkraftverstellung

vorn

Schließkraft einstellbar

ja, stufenlos

Thermostabilisierte Ventile

ja