Treppenhauszentrale THZ Comfort N4, nach RAL

GEZE

Eigenschaften

GTIN:

4042938907897

HAN:

190789

Farbton

nach RAL-Farbkarte

Oberfläche

lackiert

Werkstoff

Aluminium-Druckguss

Breite (mm)

140,00

Höhe (mm)

248,00

Tiefe (mm)

85,00

Schutzart (IP)

IP30

Akkukapazität (Ah)

2,30

Ausgangsspannung bei DC (V)

24,00

Betriebsspannung bei AC 50 Hz (V)

230,00

Betriebstemperatur (°C)

-5,00 - 40,00

max. Ausgangsstrom (A)

4,50

max. Leistungsaufnahme (W)

120,00

Anschlussquerschnitt / Netz (mm²)

1,5

Anzahl der Alarmgruppen

1

Anzahl der Lüftungsgruppen

1

Restwelligkeit

0,02