Automatische Faltflügeltür

Gilgen Door Systems

Eigenschaften

HAN:

FFM

Antriebsart

automatisch

Art Türanlage

Türanlage (baumustergeprüft)

Öffnungsart

Faltflügeltür

Werkstoff

Glas, Metall

Betriebsspannung

230 V

Geschwindigkeit

0,5 - 0,7 m/s

Öffnungsrichtung

nach innen öffnend

Schutzart (IP)

IP23

Durchgangsbreite (mm)

800,00 - 1.600,00

Durchgangshöhe (mm)

0,00 - 2.500,00

max. Leistungsaufnahme (W)

200,00

Bedienungstableau Bedis

ja

Funktionsangebot (Standard)

Sicherheits-Stoppautomatik, Sicherheits-Umkehrautomatik, systembedingte Verriegelung, Handentriegelung innen

Funktionsangebot (Option)

Notbetrieb (Batterie 24 V), zusätzliche Verriegelung der Faltflügelpunkte mit Überwachung, durchgehende Bodenführung, Handentriegelung außen

Höhe Antriebskasten

200 mm

Länge Antriebskasten

Lichte Breite (800 - 1600 m) + 260 mm

Länge Netzkabel

4 m

Max. statische Antriebskraft

150 N

Tiefe Antriebskasten

250 mm

Tiefe bei Offenstellung

315 - 515 mm