Drehflügeltürantrieb FD 10

Gilgen Door Systems

Eigenschaften

HAN:

FD 10

Einsatzort

innen

Montageart

Kopfmontage (Sturzmontage), bandseitig, Kopfmontage (Sturzmont.), bandgegenseit., Türblattmontage, bandgegenseitig, Türblattmontage, bandseitig

Werkstoff

Aluminium, Edelstahl

Breite (mm)

730,00

Höhe (mm)

70,00

Tiefe (mm)

125,00

Betriebsspannung

230 V

Notbetrieb

mit Nothandbetrieb

Schutzart (IP)

IP20

Wirkungsweise

elektromechanisch

Gewicht (kg)

8,20

Leistungsaufnahme (W)

350,00

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels (kg)

150,00

max. relative Luftfeuchte (%)

85,00

Nennleistung (W)

100,00

Öffnungswinkel Tür (Grad)

105,00

Drehmoment Abtriebswelle

perm. max. 56 Nm, kurz. max. 165 Nm

Geeignet für Türgröße (1-flüglig)

730 - 1100 mm

Geeignet für Türgröße (2-flüglig)

1460 - 2200 mm

Kraftübertragung

Normalgestänge (drückend), Gleitgestänge (drückend und ziehend)

Öffnungsgeschwindigkeit

max. 40°/s

Schließgeschwindigkeit

max. 40°/s

Spannungsversorgung externe Verbraucher

24 V

Standby-Verbrauch

4 W

Sturztiefe Normalgestänge

max. 250 mm

Sturztiefe Gleitgestänge

-50 / +150 mm