WAEI Sondermaß

Gorter Deutschland

Eigenschaften

Einsatzort

innen

Farbton

nach RAL-Farbkarte, schwarz

Feuerbeständigkeit

120 min.

Feuerwiderstandsklasse

EI1 30, EI2 45, EW 120

Oberfläche

pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahl

Bedienung

manuell

RAL-Nummer

9005

Verschließtechnik

Schnäpperverschluss

Bruchlast (N)

15.000,00

Maximale Breite (mm)

1000

Maximale Länge (mm)

2000