GROHE Allure Brilliant 3-Loch-WT-Wandbatterie FMS

GROHE

Eigenschaften



Ausführung

mechanisch

Ausführung Ablauf

fest unten

Farbton

chrom, nach Hersteller-Farbkarte, silber

Oberfläche

gebürstet, poliert, Sonstige, verchromt

Werkstoff

Messing

Anschlussmaß Zufuhr

1/2 Zoll (15)

Anschluss Vorlauf

Außengewinde

Anzahl der Armaturenlöcher

3-löchig

Ausführung der Temperaturregelung

manuelle Bedienung

Auslauftyp

gegossen

Mundstück Wasserhahn

Schaumstrahldüse

Rückflusssicherung nach EN 1717

AA

Volumenstromklasse

keine Angabe

max. Vorlauftemperatur (°C)

70,00

Mittenabstand (mm)

200,00

Vorsprung Ablauf (mm)

161,00 - 210,00

Max. tap capacity (at 300 kPa)

5

Temperature limit retrofittable

false

Cold start function

false

Sound class according to EN ISO 3822

Gruppe II, <=30 dB(A)

Type of waste fitting

Pop-up valve with vertical lever

With side shower

false

Type of grip

zweigriffig

Type approval according to BBR/EKS

false