GROHE Allure EH-Bidetbatterie

GROHE

Eigenschaften



Farbton

chrom, silber, Sonstige

Oberfläche

beschichtet, gebürstet, poliert, verchromt

Werkstoff

Messing

Anschluss Vorlauf

Schlauch (Rohrstutzen)

Anzahl der Armaturenlöcher

1-löchig

Ausführung der Temperaturregelung

manuelle Bedienung

Mundstück Wasserhahn

Luftsprudler mit Kugelgelenk

Rückflusssicherung nach EN 1717

AA

Volumenstromklasse

keine Angabe

Aufbauhöhe gesamt (mm)

125,00

max. Vorlauftemperatur (°C)

70,00

Vorsprung Ablauf (mm)

125,00

Max. tap capacity (at 300 kPa)

5, 5 l/min

Cold start function

false

Sound class according to EN ISO 3822

Gruppe I,<= 20 dB(A)

Type of waste fitting

Pop-up valve with vertical lever

With side shower

false

Type of grip

eingriffig

KIWA certified

false

Type approval according to BBR/EKS

false