GROHE EH-Brausebatterie Essence 24168\_1 FMS für 35604 hard graphite gebürstet

GROHE

Eigenschaften



HAN:

24168AL1

Ausführung

Aufbauteil

Farbton

Sonstige

Werkstoff

Messing

Einbautiefe (mm)

0,00

Ausführung der Temperaturregelung

manuelle Bedienung

Rückflusssicherung nach EN 1717

EB

Volumenstromklasse

D

Anzahl ausgehende Anschlüsse

1,00

max. Vorlauftemperatur (°C)

70,00

Max. tap capacity (at 300 kPa)

34

Temperature limit retrofittable

false

Sound class according to EN ISO 3822

Gruppe I,<= 20 dB(A)

Type of grip

eingriffig

Type approval according to BBR/EKS

false