GROHE THM-Brausebatterie Grohtherm 24079 2 Abg. FMS für Rap. SmartBox eckig chrom

GROHE

Eigenschaften

HAN:

24079000

Ausführung

Aufbauteil

Farbton

chrom

Oberfläche

poliert, verchromt

Werkstoff

Messing

Einbautiefe (mm)

0,00

Ausführung der Temperaturregelung

Thermostatisch

Rückflusssicherung nach EN 1717

EB

Volumenstromklasse

S

Anzahl ausgehende Anschlüsse

2,00

max. Vorlauftemperatur (°C)

70,00

Max. tap capacity (at 300 kPa)

18

Sound class according to EN ISO 3822

Gruppe I,<= 20 dB(A)

Type approval according to BBR/EKS

false