AquaDrain® KR Kastenrinne

GUTJAHR Systemtechnik

Eigenschaften

Ausführung Abdeckung

Längsstabrost

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Form

U-förmig

Oberfläche

kunststoffbeschichtet

Verbindung Rinnenelemente

Steckverbindung

Werkstoff

Stahl

Länge (mm)

1.000,00

Werkstoff Abdeckung

Edelstahl

Nennweite DN

150,00