Horizontalmarkise heroal HS

heroal

Eigenschaften

Antriebsart

elektromotorisch

Bauteil, Ausbau

Verschattung

Einbauort Bauteil, Rollladen, Sonnenschutz, Tore

Terrassenüberdachung, Wintergarten

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Oberfläche

beschichtet, pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium, Polyester, Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

0,00 - 5.000,00

Höhe (mm)

0,00 - 3.000,00

max. Fläche (m²)

[0:15]