IMI HEIMEIER Verschraubung Vekolux 2-Rohr Durchgang, für Rp 1/2 Innengewinde und G 3/4 Außengewinde

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

4024052122417

HAN:

0530-50.000

Oberfläche

vernickelt

Werkstoff

Bronze

Länge (mm)

64,00

Anschlussrichtung Leitungen

zum Boden/Durchgang

kvs-Wert (m³/h)

1,48

Mittenabstand Zufuhr / Rücklauf (mm)

50,00