IMI PNEUMATEX Präzisionsdruckhaltung Transfero TV 4.2 EHC Connect

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften



GTIN:

7640161629691

HAN:

8111550

Höhe (mm)

1,50

Elektrischer Anschluss

Anschlusskabel mit Stecker

Anschlussspannung (V)

230,00

Leistungsaufnahme (W)

1,50

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

90,00

Pumpenleistung (W)

600,00

max. Arbeitsdruck (bar)

10