IMI TA motorischer Stellantrieb TA-TRI

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

Ausführung

linear

Werkstoff

Kunststoff

Breite (mm)

45,00

Höhe (mm)

64,00

Tiefe (mm)

91,00

Schutzart (IP)

IP54

Laufzeit (Sek)

65,00

Verstellkraft (N)

200,00

Hublänge (mm)

8,5

Umgebungstemperatur

0 - 50°C