IMI TA Regel- und Regulierventil TA-Modulator druckunabhängig, DN 100 HF (High Flow), Flansche, PN 16, 800kPA

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

3831112535565

HAN:

32202111203

Ausführung

Membran

Nenndruckstufe

PN 16

Werkstoff

Gusseisen

Höhe (mm)

20,00

Länge (mm)

350,00

Art der Druckkompensation

mechanisch

Voreinstellung

ohne Schlagdämpfer

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

120,00

min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

20,00

Nennweite DN

100,00

Hublänge (mm)

20