IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 Fail-safe T 24V, stetig, 0(2)-10 VDC, 3-P., 2-P.

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

5902276821004

HAN:

32222610519

Breite (mm)

124,00

Höhe (mm)

288,00

Tiefe (mm)

211,00

Netzspannung

24 V AC/DC

Schutzart (IP)

IP54

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Hublänge (m)

0,02

Verstellkraft (N)

750,00

Umgebungstemperatur

0 °C