IMI TA Thermischer Stellantrieb EMO T\* NC 230V/1m, mit Aufsteckadapter

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften



GTIN:

5902276825170

HAN:

32204312111

Ausführung

Mit Wachs gefüllt

Farbton

weiß

Funktion

Spannungslos geschlossen (NC)

Breite (mm)

4,00

Höhe (mm)

59,00

Anschluss an Ventil

M30 x 1,5

Netzspannung

230 V AC

Schutzart (IP)

IP54

Durchmesser (mm)

50,00

Hublänge (m)

0,01

Kabellänge (m)

1,00

Laufzeit (Sek)

240,00

Nennleistung (VA)

-1,00

Umgebungstemperatur

0 - 60°C