IMI TA Thermischer Stellantrieb EMO TM, NC 24V/0,8m, halogenfrei

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

5902276895395

HAN:

32204150004

Ausführung

Mit Wachs gefüllt

Farbton

weiß

Funktion

Spannungslos geschlossen (NC)

Breite (mm)

57,00

Höhe (mm)

46,00

Länge (mm)

65,50

Anschluss an Ventil

M30 x 1,5

Netzspannung

24 V AC/DC

Schutzart (IP)

IP54

Hublänge (m)

0,00

Kabellänge (m)

0,80

Laufzeit (Sek)

140,00

Nennleistung (W)

3.000,00

Farbe

RAL 9016

Hublänge (mm)

4,7

Umgebungstemperatur

-5 - 50°C